[image: ][image: ]LÉZERBIZTONSÁGI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓBIZTONSÁGTECHNIKAI 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ADATLAPOK:


[image: ]CLASS 3R LÉZERTERMÉK. DIÓDA INFRAVÖRÖS FÉNYVETŐ, ZSEBLÁMPÁHOZ 
VESZÉLY! A LÉZER SUGÁR LÁTHATATLAN! 
VCSEL: 940 nm  /  850 nm    (MSZ EN 60825-1)       
Max. kimeneti teljesítmény: < 5 mW 
Ne nézzen közvetlenül a lézer sugárba vagy a lencsébe!D/940X. D/850X.
VCSEL LÉZERDIÓA,  INFRAFÉNYVETŐ ZSEBLÁMPÁHOZ

Soha ne irányítsa szem felé!
Tilos a lézer sugarat közvetlenül optikaieszközzel vizsgálni! / pl: Nagyító. /
Gyermekektől elzárva tartandó!
A közvetlen sugárzás szemkárosodást okozhat!www.nagytechnika.hu

CSERÉLHETŐ DIÓDA BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSA:
[image: ]A dióda cseréje előtt a fényvető, zseblámpát kötelező teljesen áramtalanítani (az akkumulátort el kell távolítani)! Szigorúan tilos a készüléket szétszerelt állapotban bekapcsolni! Kerülje a lézersugárral való érintkezést, mert a burkolat nélküli közvetlen Class 3R lézersugárzás azonnali látáskárosodást okozhat!
Hulladékkezelés (WEEE): Elektromos hulladék. Tilos a háztartási szemétbe dobni, kijelölt 
gyűjtőhelyen kell leadni!
D/940X. D/850X.
VCSEL LÉZERDIÓA,  INFRAFÉNYVETŐ ZSEBLÁMPÁHOZ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ
1. MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS JOGI BESOROLÁS
· Fényforrás típusa: VCSEL Lézerdióda (szerszám nélkül cserélhető modul)
· Hullámhossz: 940 nm (az emberi és állati szem számára teljesen láthatatlan)
· Hullámhossz: 850 nm (az emberi és állati szem számára érzékelhető)
· Hatótávolság: Akár 1300-1600 méter (összefókuszált fénysugárnál, megfelelő éjjellátó készülék használatával)
· Szabványossági besorolás: A készülék az MSZ EN 60825-1 szabvány szerint Class 3R lézerosztály.

2. LÉZERDIÓDA-MODUL CSERE
1. Áramtalanítás: Csavarja le a hátsó kupakot, és vegye ki az akkumulátort!
2. Szétszerelés: Tekerje le a lámpa elülső, lencsés fejrészét!
3. Csere: Csavarja ki a réz színű VCSEL modult, majd tekerje be a helyére az újat!
4. Összeszerelés: Csavarja vissza a lencsés fejet, helyezze be az akkumulátort, majd csavarja vissza szorosan a zárókupakot!

6. JOGI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Szemvédelem és lézerbiztonság
Bár a 940 nm-es fény az emberi és állati szem számára láthatatlan, 850 nm érzékelhető közvetlenül a működő lámpába nézni tilos és életveszélyes! A láthatatlan lézersugárzás súlyos szaruhártya- vagy retinakárosodást okozhat anélkül, hogy pislogási reflexet váltana ki!


· Működés ellenőrzése: Az infrafényvető működését kizárólag éjjellátó készülékkel, vagy egy okostelefon fényképezőgépén keresztül ellenőrizze! Ha a telefont fényképezési módba kapcsolja, és az infrafényvetőt a kamera lencséje elé helyezi, a telefon kijelzőjén keresztül kékes-lilás fényként látható a kibocsátott fénysugár.
· Biztonsági kiegészítés: A speciális lencsekialakítás és a diódán található diffúzor miatt a fény nem koncentrálható egyetlen mikroszkopikus pontba, így gyújtóhatással („égetéssel”) nem rendelkezik.

Hőtermelés és tárolás
A beépített, nagyteljesítményű VCSEL lézerdióda működés közben hőt bocsát ki. Hosszabb üzemidő alatt az alumínium burkolat természetes módon, akár 45°C-ig is felmelegedhet.
· Zárt környezetben (zsebben, hátizsákban, fegyvertokban, nem szellőző helyen) a tartós használat vagy a véletlen bekapcsolás szigorúan tilos! A túlmelegedés tönkreteszi a diódát és tűzveszélyes.
· Véletlen bekapcsolás elleni védelem: A kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen oldaltakarással biztosított. Szállítás és tárolás előtt a hátsó kupakot fél fordulattal tekerje le, így az áramkör megszakad! A teljes védelem érdekében a szállítás és tárolás előtt célszerű az akkumulátort eltávolítani, így megelőzhető a véletlen bekapcsolás! A készüléket soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül. A túlzott hőterhelésből eredő meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki!
· Kültéren a légmozgás biztosítja a megfelelő hűtést. 
                                                                                                        
Vadászati jogi nyilatkozat
Figyelem! Az infrafényvető éjjellátó vagy digitális céltechnikai eszközzel történő, vadászati célú alkalmazására a mindenkori hatályos nemzeti vadászati jogszabályok, törvények és a helyi vadásztársaság belső szabályzata irányadó! A hatályos jogszabályokba ütköző, jogszerűtlen vagy engedély nélküli használatból eredő következményekért a gyártó és a forgalmazó semmilyen jogi vagy anyagi felelősséget nem vállal!

7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
· Vízállóság és menetek: A készülék IP65-ös védelemmel rendelkezik (esőálló), de víz alá meríteni tilos! Időközönként törölje át a kapcsolókupak és az elemtartó meneteit száraz ronggyal! A pormentesítés után a tökéletes zárás és a gumi O-gyűrűk épsége érdekében vékonyan kenje át a meneteket szilikonzsírral!
· Az optika tisztítása: Óvja a frontlencsét a fizikai sérülésektől! A lencsére rakódott por csökkenti a fény intenzitását! A szennyeződést vagy sarat tilos száraz ronggyal dörzsölni, mert a kemény porszemcsék megkarcolják a lencsét! A tisztításhoz használjon sűrítettlevegős spray-t, finom optikai ecsetet vagy speciális mikroszálas tisztítókendőt! Fizikai sérülés, nem rendeltetésszerű használat vagy az előírt karbantartás elmulasztása esetén a jótállás érvényét veszti.
8. HULLADÉKKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KÖRNYEZETVÉDELEM)
[image: ]Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet értelmében elektromos és elektronikus berendezésnek minősül. A tönkrement készüléket, valamint az elhasznált akkumulátorokat tilos a kommunális (háztartási) hulladékba dobni! Kérjük, adja le a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő helyeken vagy az értékesítés pontján, hozzájárulva ezzel a környezet védelméhez és az újra hasznosításhoz!
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