Samsung 3500mAh ipari akkumulátor.
Kritikus biztonsági szabályok (A robbanásveszély elkerülése)
- Soha ne használja sérült fóliával! Ha a külső műanyag burkolat (zsugorcső) szakadt, cserélje ki.
- Soha ne hordja zsebben, fémtárgyakkal (kulcs, aprópénz) érintkezve zárlatot és tüzet okozhat.
- Mindig használjon akkutartó dobozt! Szállításhoz és tároláshoz ez kötelező.
- Ne tegye ki extrém hőnek! Ne hagyja tűző napon vagy autóban. 60°C felett instabillá válik.
- Ne használjon bontott, sérült cellát! Ha az akku horpadt, púpos vagy szivárog, selejtezze le
 Töltési és kisütési útmutató
Használjon intelligens töltőt! Csak lítium-ion akkukhoz való, automata lekapcsolású töltőt használjon.
A feszültséghatárok betartása:                                                                                                                               - Maximális feszültség: 4,2 V (Túltöltés esetén kigyulladhat).
-Minimális feszültség: 2,5 V - 2,8 V (Ez alatt az akku véglegesen károsodik).
Soha ne hagyja felügyelet nélkül! Töltés közben ne aludjon el, és ne hagyja el a házat.
Figyelje a hőmérsékletet! Ha az akku töltés közben forróvá válik, azonnal áramtalanítsa.
 Tárolás és karbantartás
Ideális tárolási feszültség: 3,6 V - 3,7 V (Körülbelül 40-50%-os töltöttség).
Környezet: Száraz, hűvös helyen (15-25°C között) tárolja.
Hosszú távú tárolás: Teljesen feltöltve vagy teljesen lemerítve tárolva az akkugyorsan tönkremegy.        
     Figyelem:
Kizárólag hibátlan, megfelelő kapacitású akkumulátort használjon! A sérült vagy zárlatos telepek      károsíthatják az Infraf fényvetőt. Ügyeljen arra, hogy a feszültség ne essen 2,5 V – 2,8 V alá, mert az akku véglegesen tönkremegy. Az ebből eredő hibákra a garancia nem érvényes!
 HULLADÉKKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KÖRNYEZETVÉDELEM)
A  197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet értelmében elhasznált akkumulátorokat tilos a kommunális (háztartási) hulladékba dobni! Kérjük, adja le a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő helyeken vagy az értékesítés pontján, hozzájárulva ezzel a környezet védelméhez és az újra hasznosításhoz!
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